花蓮縣環境保護局
固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法

替代防制設施申請書
	    管制編號：                                             
單位名稱：                                             
聯絡人姓名：                                             
聯絡人電話：                                             

本申請書共：         頁

申請日期：民國         年              月            日


	審查結果簽章 

	資料完整性
	現場查核一致性
	主管機關

	
	
	


備註：

1. 本申請書應提送乙式二份。

2. 提送單位應為業主，申請書應加蓋騎縫章。
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	單位名稱
	
	管制編號
	

	單位地址或地號
	
	建照字號或合約編號
	

	單位業主
	
	負責人
	

	聯絡地址
	
	電　話
	

	一、單位概要：（作業內容及方式等）

	

	

	

	

	

	

	二、單位周遭環境概述：（重要道路、環境敏感受體）

	

	

	

	

	

	

	三、申請原因：
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	此    致
花蓮縣環境保護局
營建業主名稱(加蓋公司或單位章)：                                             
營利事業統一編號：                                             
地      址：                                             
電      話：                                             
承包(造)單位名稱(加蓋公司章)：                                             
營利事業統一編號(身分證字號)：                                             
地      址：                                             
電      話：                                             
中   華   民   國            年               月                 日
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	四、替代防制措施申請項目

	現階段狀況
	□無運作
	□運作中
	□停工中
	□其他_________

	申請項目（請勾選）
	應採行之空氣污染防制設施

	1. 堆置逸散性粒狀污染物質
□說明如附表      
	應採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一：

一、堆置於封閉式建築物內。

二、除出入口外，堆置區四周應以防塵網或阻隔牆圍封，其總高度應達設計或實際堆置高度一．二五倍以上。

三、覆蓋防塵布或防塵網，覆蓋面積應達堆置區面積百分之八十以上。

四、噴灑化學穩定劑，噴灑面積應達堆置區面積百分之八十以上。

五、設置自動灑水設備，灑水範圍應涵蓋堆置區域，並於堆置期間噴灑，使堆置物保持濕潤。

	2. 輸送逸散性粒狀污染物質
□說明如附表      
	採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一。但採濕式輸送作業者，不在此限。
一、於封閉式建築物內操作。

二、採用密閉式輸送系統。

三、輸送系統出入口、接駁點及其他有粒狀污染物逸散之虞處，應採用局部集氣系統或自動灑水設施。

	3. 車輛運輸逸散性粒狀污染物質
   □說明如附表      
	採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一：
一、運輸逸散性粒狀污染物質之車輛應使用密閉式貨箱，或以封蓋緊密覆蓋貨箱，封蓋採防塵布或防塵網者，應捆紮牢靠，邊緣應延伸覆蓋至貨箱上緣以下至少十五公分。運輸車輛貨箱應具有防止載運物料滴落污水、污泥之功能或設施。

二、公私場所內供運輸車輛通行之路徑及區域，應舖設混凝土、瀝青混凝土或鋼板，且不得有路面色差。但其位於堆置區及礦區者，得舖設粗級配或粒料，並於作業期間灑水，使表面保持濕潤。

三、運輸車輛離開公私場所前，應以加壓沖洗設備清洗車體及輪胎，其表面不得附著逸散性粒狀污染物質。公私場所門口及其延伸十公尺之路面，不得有運輸車輛帶出之逸散性粒狀污染物質。附表一所列序號一至五之適用對象，其運輸車輛出入口應設置自動洗車設備，自動洗車設備規格如附表二。

	4. 從事易致粒狀污染物逸散之製程、操作或裝卸作業
   □說明如附表      
	應採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一。但採濕式製程作業者，不在此限。
一、設置圍封式集氣系統。

二、設置局部集氣系統。

三、採用密閉式作業。

四、於封閉式建築物內操作。

五、於作業期間灑水，使物料保持濕潤。

	5. 管理之裸露區域
   □說明如附表      
	應於裸露區域設置或採行下列有效抑制粒狀污染物逸散之設施之一。但地面表土硬化，不易引起揚塵，且報經當地主管機關認可者，不在此限。
一、植生綠化。

二、覆蓋稻草蓆或碎木。

三、舖設混凝土或瀝青混凝土。

四、覆蓋防塵布或防塵網。

五、舖設粗級配或粒料，並保持濕潤。

六、噴灑化學穩定劑。

七、灑水並保持濕潤。
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	五、替代防制設施名稱：

	替代方式：



	替代防制措施說明
	設施運轉及設置照片

	說明項目

1. 設備規格說明

2. 設備功能或防制效率說明

3. 設施操作方式

4. 設施效率
	前

（請浮貼）


	
	後

（請浮貼）


	
	左

（請浮貼）


	
	右

（請浮貼）



本頁如不符使用，請自行影印
